# Základní informace o přístupnosti

***Název úřadu/instituce: Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim***

*Adresa: Blanenská 1191, 664 34 Kuřim*

*objekt B7 – administrativní budova (část pro návštěvy vězňů)*

*Kontaktní telefon: +420 541 555 111*

*E-mail:* *e-podatelna@grvs.justice.cz*

*Internetová stránka:* [*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-kurim*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-kurim)

## Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

1. *zastávka „Kuřim, Prefa“ (275 m od hlavního vstupu do věznice, 395 m od vstupu do administrativní části budovy), MHD: autobus – linka č. 310 / hromadná veřejná doprava: autobus – linky č. 302 (trasa Zoologická zahrada /Brno/ – Kuřim), 311, 312 a 314 (Tišnov – Kuřim)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

## Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

* schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO

*schodiště o šířce 546 cm, počet schodů 8, stupně o výšce 15 cm, nášlap 30 cm, zábradlí po obou stranách, výška madel 100 cm*

* rampa: NE
* zvedací plošina: ANO

*nosnost plošiny 225 kg, velikost přepravní desky 90 cm x 80 cm, bez zvonku pro přivolání obsluhy není*

U hlavního vchodu se nachází:

* akustický orientační majáček: NE
* zvonek k přivolání obsluhy: NE
* zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
* interkom: NE
* jiné: přístup do objektu je vymezen hlavním vstupem do areálu věznice, který je bezbariérově přístupný a kde se nachází zvonek a interkom pro přivolání strážní služby. Prostor hlavního vstupu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 145 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – šířka křídel 80 cm + 65 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### Alternativní bezbariérový vchod *(pokud je)*:

Alternativní bezbariérový vstup do objektu není.

## Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: NE

*Jedná se o budovu o 1 nadzemním podlaží (NP), kde jsou situovány prostory pro návštěvy vězňů.*

V budově se nachází schodiště: NE

## Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

*Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

*Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

### Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

*Bezbariérové WC je situováno v 1. NP objektu.*

Přístupná toaleta je:

* volně přístupná: NE

*Klíč je k dispozici u strážní služby.*

* odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
* viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
* označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
* přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO – z chodby

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: ANO – 300 cm x 200 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – 90 cm

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

* + mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
	+ pevné madlo: ANO
	+ sklopné madlo: ANO
	+ velké umyvadlo: ANO
	+ malé umývátko: NE
	+ zrcadlo: NE
	+ ovladač nouzové signalizace: NE
	+ přebalovací pult: NE